Guia de instalação do sensor eNBioScan-f

Conteúdo:

- Instalação do Driver através do “Setup de Instalação” da Nitgen. - Instalação do Driver através do Assistente de Instalação do Windows “Assistente para adicionar um novo hardware”.

Instalação do Driver através do “Setup de Instalação” da Nitgen.

· Para obter os arquivos de instalação do Driver acesse o link abaixo a faça o download:

N_Drivers_V2.39 (6.220Kb): http://www.nitgen.com.br/downloads/N_Drivers_V2.39.zip

Os arquivos estão compactados através do WinZip: http://www.winzip.com/downwz.htm

1. Feche todos os aplicativos que estiver utilizando antes de iniciar o processo de instalação.

2. Não conecte o sensor biométrico até que seja orientado pelo assistente de instalação.

3. Abra a pasta onde estão localizados os arquivos do Driver e execute o arquivo chamado Setup.exe.

4. O Assistente de Instalação – InstallShield Wizard iniciará o processo de instalação dos arquivos.

5. Clique no botão “Next” para prosseguir a instalação.

6. Selecione a opção “USB eNBioScan-F (FDU05/07)”.

7. Clique no botão “Next”.

8.1 Na tela abaixo conecte o sensor Nitgen eNBioScan-F na porta USB do computador. *Conecte o sensor na porta USB On-Board da placa-mãe, localizada na parte de trás do gabinete juntamente aos demais conectores. A porta USB deve ser 2.0.

8.1.1 Caso o sensor eNBioScan-F esteja conectado ao computador, clique em "Next".

9. Selecione a opção "Device Diagnstic Tool" para abrir a ferramenta de teste do sensor biométrico.

10. Clique no botão "Finish" para concluir o processo de instalação do Driver.

11. A aplicação "FlatSensorDemo" será aberta automaticamente.

12. Clique em "Find Device" para localizar o sensor conectado ao computador.

13. Clique em "Init Device" para inicializar o sensor biométrico.

14. Clique em "Capture Image" para capturar a imagem da impressão digital

15. A imagem da impressão digital aparecerá na tela conforme a imagem abaixo

FlatDemoSensor

Esta aplicação é utilizada como ferramenta de testes para o sensor eNBioScan-F. Para capturar a imagem da impressão digital basta clicar no botão “Captura Image”. É possível abrir esta aplicação a qualquer momento uma vez que foi instalado o Driver no computador: Clique no botão “Iniciar” do Windows, selecione a opção “Executar” e digite no campo “Abrir:” a palavra “flatdemo”. Importante: Não feche a aplicação ou desconecte o cabo USB durante o processo de captura da imagem da impressão digital, pois isto pode ocasionar problemas de comunicação entre o sensor biométrico e o computador. Caso ocorra algum problema, será necessário reiniciar o computador para que a aplicação volte a funcionar normalmente.

Instalação do Driver através do Assistente de Instalação do Windows “Assistente para adicionar um novo hardware”.

· Para obter os arquivos de instalação do Driver acesse o link abaixo a faça o download:

N_Drivers_V2.39 (6.220Kb): http://www.nitgen.com.br/downloads/N_Drivers_V2.39.zip

Os arquivos estão compactados através do WinZip: http://www.winzip.com/downwz.htm

1. Feche todos os aplicativos que estiver utilizando antes de iniciar o processo de instalação.

2. Conecte o sensor biométrico no computador.

3. Será exibido o Assistente de Instalação do Windows conforme imagem abaixo. Selecione a opção “Não, não agora” e clique em “Avançar”.

4. Selecione a opção “Instalar de uma lista ou local específico (avançado)” e clique em “Avançar”.

5. Selecione a opção “Incluir este local na pesquisa” de clique em “Procurar”.

6. Selecione a pasta onde salvou os arquivos de instalação do Driver. No caso abaixo, os arquivos foram salvos no seguinte local: “C:\”. Clique em “Avançar”.

7. Caso seja exibido alguma tela do Windows solicitando o arquivo “nfrd05rf.sys”, basta clicar no botão “Procurar...”.

A instalação será concluída com sucesso.

Capturando a impressão digital

· É muito importante a orientação aos usuários sobre a correta forma de utilização do sensor biométrico com o intuito de evitar problemas com a captura da impressão digital.

· A impressão digital deve estar limpa.

· Não deixe o sensor biométrico exposto à luz do sol ou a uma luz artificial muito forte, pois isto pode ofuscar a imagem durante o processo de captura da impressão digital.

· Posicione a impressão digital sobre a área de captura do sensor de forma que se obtenha a maior área possível para capturar a imagem da impressão digital.