Guia de instalação do sensor eNBioScan-f

Conteúdo:

- Instalação do Driver através do “Setup de Instalação” da Nitgen. - Instalação do Driver através do Assistente de Instalação do Windows “Assistente para adicionar um novo hardware”.

Instalação do Driver através do “Setup de Instalação” da Nitgen.

· Para obter os arquivos de instalação do Driver acesse o link abaixo a faça o download:

N_Drivers_V2.39 (6.220Kb): http://www.nitgen.com.br/downloads/N_Drivers_V2.39.zip

Os arquivos estão compactados através do WinZip: http://www.winzip.com/downwz.htm

Os arquivos estão compactados através do WinZip: http://www.winzip.com/downwz.htm

1. Feche todos os aplicativos que estiver utilizando antes de iniciar o processo de instalação.

2. Não conecte o sensor biométrico até que seja orientado pelo assistente de instalação.

3. Abra a pasta onde estão localizados os arquivos do Driver e execute o arquivo chamado Setup.exe.

4. O Assistente de Instalação – InstallShield Wizard iniciará o processo de instalação dos arquivos.

5. Clique no botão “Next” para prosseguir a instalação.

6. Selecione a opção “USB eNBioScan-F (FDU05/07)”.

7. Clique no botão “Next”.

8.1 Na tela abaixo conecte o sensor Nitgen eNBioScan-F na porta USB do computador. *Conecte o sensor na porta USB On-Board da placa-mãe, localizada na parte de trás do gabinete juntamente aos demais conectores. A porta USB deve ser 2.0.

8.1.1 Caso o sensor eNBioScan-F esteja conectado ao computador, clique em "Next".

9. Selecione a opção “Device Diagnostic Tool” para abrir a ferramenta de teste do sensor biométrico.